Závazný vzor	
Energetické posouzení
(Energetický posudek)

Prioritní osa 5: Energetické úspory; 
Specifický cíl 5.1: Snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie 

	
Název posudku
Místo objektu
Katastrální území 
č. parc. 	
Zpracoval:	energetický specialista, číslo oprávnění 	
Datum zpracování:		Evidenční číslo EP		

Obsah	
1. Účel zpracování energetického posudku
2. Identifikační údaje
3.  Podklady pro zpracování energetického posudku
3.1. Popis stávajícího stavu  předmětu energetického posudku
3.2 Vyhodnocení výchozího stavu (např.)
4. Navrhovaná opatření
4.2 Popis systémů TZB – navrhovaný stav
4.3 Management hospodaření s energií
4.4 Celková energetická bilance v navrhovaném stavu
5. Ekologické vyhodnocení
5.1 Výpočet emisí CO2
5.2 Výpočet emisí ostatních znečišťujících látek
6. Ekonomické vyhodnocení
7. Posouzení vhodnosti aplikace EPC
8. Popis okrajových podmínek reálnosti dosažení předpokládané úspory energie
9. Závěr
Evidenční list energetického posudku
Příloha č. 1 - Soulad projektu s požadavky OPŽP
Příloha č. 2 - Indikátory (parametry) pro hodnocení a monitorování projektu
Příloha č. 3 – Energetický štítek obálky budovy dle ČSN 73 0540-2 (2011)
Příloha č. 4 - Průkaz energetické náročnosti budovy
Příloha č. 5 - Kopie dokladu o vydání oprávnění podle §10b zákona č.406/2000 Sb.

1. Účel zpracování energetického posudku
Energetické posouzení (Energetický posudek) je zpracován pro účel žádosti o podporu z Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020 (OPŽP) podle §9a, odst. (1), písm. e, zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů (zákon č. 103/2015 Sb.).

Účelem zpracování energetického posudku je posouzení navržených opatření ke snížení energetických spotřeb na vytápění, přípravu teplé vody a spotřeby elektrické energie, přičemž výchozím stavem je stávající stav vyplývající ze skutečných fakturačně doložených spotřeb energie.

2. Identifikační údaje
Vlastník předmětu energetického posudku:
Název nebo obchodní firma:
Adresa:
IČ:

Předmět energetického posudku:
Název předmětu EP
Adresa:
Katastrální území:
Místo stavby:	 
Typ objektu:			

Zpracovatel energetického posudku:				
Zhotovitel:    
Spolupráce:
Datum:

3.  Podklady pro zpracování energetického posudku
Všechny údaje uvedené v tomto energetickém posudku byly získány z následující dokumentace, (např).:
•	Projektová dokumentace stávajícího stavu,
•	Projektová dokumentace navrhovaného stavu obsahující:
•	Technická zpráva – stavební část
•	Technická zpráva – Vytápění,
•	Technická zpráva – Vzduchotechnika, 
•	Výkresovou část,
•	Technické dokumentace výrobků, 
•	Faktury a účetní doklady evidující veškerou spotřebovanou energii dodávanou do objektu v posledních 3 letech - pakliže účetní doklady nejsou k dispozici, můžou být nahrazeny jinou evidencí spotřeby energie vedenou provozovatelem objektu (např. pokud není instalováno samostatné fakturační měřidlo a dochází k rozúčtování na základě podružného měření nebo jiným způsobem),
•	Původní energetický audit, byl-li vypracován, 
•	Revizní zprávy ke zdrojům tepla a elektroinstalaci, případně elektrospotřebičům
•	Vlastní prohlídka objektu a fotodokumentace
•	Nařízení Komise (EU) č. 813/2013, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/E, pokud jde o požadavky na ekodesign ohřívačů pro vytápění vnitřních prostorů a kombinovaných ohřívačů (požadavky od 26. 9. 2018),
•	Nařízení komise č. 2015/1189 ze dne 28. dubna 2015, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES, pokud jde o požadavky na ekodesign kotlů na tuhá paliva (požadavky od 1. 1. 2020),
•	Pravidla pro žadatele a příjemce podpory v Operačním programu Životní prostředí 2014 – 2020
•	Metodický pokyn pro návrh větrání škol
•	Metodika výpočtu kritérií solárních termických systémů
•	Zjednodušená měsíční bilance solární tepelné soustavy BILANCE 2015/v2
•	Metodika výpočtu kritérií solárních fotovoltaických systémů pro veřejné budovy
•	Metodický návod pro splnění požadavku na zavedení energetického managementu v prioritní ose 5 OPŽP 2014 - 2020.
•	Pokyny pro žadatele využívající kombinaci podpory z OPŽP a metody EPC

3.1. Popis stávajícího stavu předmětu energetického posudku
Základní údaje o předmětu energetického posudku
a)	Charakteristiku a popis hlavních činností předmětu energetického posudku.
b)	Charakteristiku běžného provozního využití předmětu energetického posudku v posledních třech letech (provozní hodiny, míra využití, obsazenost). Informace o případných žadatelem plánovaných změnách ve využití předmětu energetického posudku či v míře jeho využití.
c)	Vyhodnocení úrovně stávajícího způsobu zajištění energetického managementu v souladu s „Metodickým návodem pro splnění požadavku na zavedení energetického managementu“ uveřejněným na www.opzp.cz. 
d)	Popis stavební řešení objektu zaměřený na obálku budovy a její tepelně izolační vlastnosti, včetně hodnocení součinitelů prostupu dle ČSN 730540-2:2011. 
e)	Popis technického zařízení a energetických systémů budovy (vytápění, přípravy teplé vody, osvětlení, vzduchotechnika, vlhčení a odvlhčování) včetně uvedení základních technických parametrů (např. průměrná sezónní účinnost zdroje a otopné soustavy, systému přípravy teplé vody, apod.) vstupujících do výpočtu.
f)	Zjednodušené schématické vyznačení rozdělení objektu do jednotlivých teplotních a provozních (např. čárové schéma) zón uvažovaných v energetickém hodnocení objektu a jejich stručný popis. 

Údaje o energetických vstupech
Údaje za předcházející 3 roky včetně průměrných hodnot, které se získají z účetních dokladů. 
Vzor tabulkového zpracování základních údajů o energetických vstupech je uveden níže a bude zpracován pro průměrné spotřeby za poslední 3 roky. 
Soupis základních údajů o energetických vstupech za předchozí 3 roky 
Pro rok …	
Vstupy paliv a energie	Jednotka	Množství	Výhřevnost GJ/jednotku	Přepočet na GJ	Přepočet na MWh	Roční náklady v tis. Kč	
Elektřina	MWh		3,6				
Teplo	GJ						
Zemní plyn	MWh						
Jiné plyny	MWh						
Hnědé uhlí	t						
Černé uhlí	t						
Koks	t						
Jiná paliva	t						
TTO	t						
LTO	t		0,042				
Druhové zdroje	GJ	 	1				
Obnovitelné zdroje	GJ/MWh						
Jiná paliva	GJ	 	1				
Celkem vstupy paliv a energie				
Změna stavu zásob paliv				
Celkem spotřeba paliv a energie				

Průměrné hodnoty souhrn za předchozí tříleté období	
Vstupy paliv a energie	Jednotka	Množství	Výhřevnost GJ/jednotku	Přepočet na GJ	Přepočet na MWh	Roční náklady v tis. Kč	
Elektřina	MWh		3,6				
Teplo	GJ						
Zemní plyn	MWh						
Jiné plyny	MWh						
Hnědé uhlí	t						
Černé uhlí	t						
Koks	t						
Jiná paliva	t						
TTO	t						
LTO	t		0,042				
Druhové zdroje	GJ	 	1				
Obnovitelné zdroje	GJ/MWh						
Jiná paliva	GJ	 	1				
Celkem vstupy paliv a energie				
Změna stavu zásob paliv				
Celkem spotřeba paliv a energie				

Údaje o vlastních zdrojích energie
Následující tabulky obsahují základní ukazatele vlastních energetických zdrojů a roční bilanci výroby energie z vlastních zdrojů včetně vyhodnocení účinnosti užití energie ve zdrojích. 
Roční bilance výroby z vlastního zdroje energie 
ř.	Název ukazatele	Jednotka	Hodnota	
1	Instalovaný elektrický výkon celkem	(MW)		
2	Instalovaný tepelný výkon celkem	(MW)		
3	Výroba elektřiny	(MWh)		
4	Prodej elektřiny 	(MWh)		
5	Vlastní technologická spotřeba elektřiny na výrobu elektřiny	(MWh)		
6	Spotřeba energie v palivu na výrobu elektřiny	(GJ/r)		
7	Výroba tepla	(GJ/r)		
8	Dodávka tepla	(GJ/r)		
9	Prodej tepla 	(GJ/r)		
10	Vlastní technologická spotřeba tepla na výrobu tepla  	(GJ/r)		
11	Spotřeba energie v palivu na výrobu tepla	(GJ/r)		
12	Spotřeba energie v palivu celkem 	(GJ/r)		

Základní technické ukazatele vlastního zdroje energie
ř.	Název ukazatele	Jednotka	Hodnota	
1	Roční celková účinnost zdroje
[z tabulky b) - (ř.3 x 3,6 + ř.7) : ř.12]	(%)		
2	Roční účinnost výroby elektrické energie
[z tabulky b) - ř.3 x 3,6 : ř.6]	(%)		
3	Roční účinnost výroby tepla
[z tabulky b) - ř.7 : ř.11]	(%)		
4	Spotřeba energie v palivu na výrobu elektřiny
[z tabulky b) - ř.6 : ř.3]	(GJ/MWh)		
5	Spotřeba energie v palivu na výrobu tepla
[z tabulky b) - ř.11 : ř.7]	(GJ/GJ)		
6	Roční využití instalovaného elektrického výkonu
[z tabulky b) - ř.3 : ř.1]	(hod)		
7	Roční využití instalovaného tepelného výkonu
[z tabulky b) - (ř.7 : 3,6) : ř.2]	(hod)		
Pozn.: Pokud v předmětu EP není vlastní zdroj energie (je napojen na SZTE), případně je‑li předmětem EP pouze zateplení   
            objektu, nejsou tyto tabulky povinné.

3.2 Vyhodnocení výchozího stavu
Celková energetická bilance bude zpracována na základě fakturované nebo jinak doložené spotřeby energie za poslední 3 roky pro dlouhodobý klimatický průměr vnějších teplotních podmínek, přičemž budou uvedena veškerá vstupní data použitá pro přepočet spotřeby na dlouhodobý průměr vnějších teplotních podmínek. Přepočet bude proveden pomocí denostupňů. 

Klimatické podmínky
V této části budou uvedeny okrajové podmínky přepočtu spotřeby energie na vytápění na dlouhodobý klimatický průměr, především pak uvažované průměrné měsíční vnější teploty vzduchu, počet otopných dnů v daném měsíci a zdroj těchto dat.

Přepočet spotřeby energie na vytápění na dlouhodobý klimatický průměr
Hodnocené období	Rok…	Rok…	Rok…	Průměr / DDP 30	
Roční spotřeba energie pro vytápění vycházející z účetních dokladů [GJ/rok]					
Počet denostupňů °D pro průměrnou vnitřní teplotu					
Podíl denostupňů k dlouhodobému klimatickému normálu 					
Roční spotřeba energie pro vytápění přepočtená na dlouhodobý klimatický průměr [GJ/rok]					

Energetická bilance stávajícího stavu
Odpovídá energetické bilanci průměrné spotřeby energie za hodnocené období přepočtené na průměrné klimatické podmínky.

ř.	Ukazatel	Energie	Náklady	
		(GJ)	(MWh)	(tis. Kč)	
1	Vstupy paliv a energie 				
2	Změna zásob paliv 				
3	Spotřeba paliv a energie (ř.1 + ř.2)				
4	Prodej energie cizím				
5	Konečná spotřeba paliv a energie (ř.3-ř.4)				
6	Ztráty ve vlastním zdroji a rozvodech energie (z ř.5)				
7	Spotřeba energie na vytápění (z ř.5) 				
8	Spotřeba energie na chlazení (z ř.5)				
9	Spotřeba energie na přípravu teplé vody (z ř.5)				
10	Spotřeba energie na větrání (z ř.5)				
11	Spotřeba energie na úpravu vlhkosti (z ř.5)				
12	Spotřeba energie na osvětlení (z ř.5)				
13	Spotřeba energie na technologické a ostatní procesy (z ř.5)				

Popis úprav hodnocení stávajícího stavu na výchozí stav
Popis nutnosti úpravy stávající energetické bilance objektu na tzv. výchozí energetickou bilanci objektu, která je výchozí pro posouzení návrhu úsporných opatření předmětu EA a zohledňuje obdobné funkční využití objektu.

U částečně nevyužívaných budov, nebo změně využití budovy v navrhovaném stavu oproti stavu stávajícímu, je možné navýšení stávající spotřeby v souladu s budoucím užíváním budovy. Navýšení spotřeby energie, kterou změna provozu ovlivní, musí být stanoveno relevantním výpočtem.

U všech budov, kde bude nově navrženo nucené rovnotlaké větrání se zpětným získáváním tepla (ZZT), je v případě nefunkčního stávajícího systému větrání umožněno navýšení spotřeby energie na vytápění (a větrání) ve výchozím stavu. Spotřeba energie na pokrytí tepelných ztrát větráním ve výchozím stavu musí odpovídat požadovanému průtoku přiváděného venkovního vzduchu, resp. požadované intenzitě větrání v jednotlivých větraných prostorech stanoveným pro navrhovaný stav, přičemž uvažovaným zdrojem tepla zajišťujícím pokrytí tepelných ztrát větráním je stávající zdroj tepla pro vytápění. Spotřeba energie na větrání musí odpovídat maximálně spotřebě vyčíslené pro navrhovaný stav. U budov sloužících pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých bude potřebná výměna vzduchu stanovena na základě výpočtu dle „Metodického pokynu pro návrh větrání škol“. 

Zpracovatel energetického posudku může v energetické bilanci zohlednit rovněž spotřebu elektrické energie potřebné pro pohon systému s nuceným větráním se ZZT. Spotřeba elektrické energie se uvádí v řádku 10 celkové energetické bilance.

Výchozí roční energetická bilance
Výchozí roční energetická bilance zohledňuje úpravy hodnocení popsané v předchozí kapitole. Tato bilance odráží stávající stav objektů a je výchozí pro návrh úsporných opatření v předmětu EP.

ř.	Ukazatel	Energie	Náklady	
		(GJ)	(MWh)	(tis. Kč)	
1	Vstupy paliv a energie 				
2	Změna zásob paliv 				
3	Spotřeba paliv a energie (ř.1 + ř.2)				
4	Prodej energie cizím				
5	Konečná spotřeba paliv a energie (ř.3-ř.4)				
6	Ztráty ve vlastním zdroji a rozvodech energie (z ř.5)				
7	Spotřeba energie na vytápění (z ř.5) 				
8	Spotřeba energie na chlazení (z ř.5)				
9	Spotřeba energie na přípravu teplé vody (z ř.5)				
10	Spotřeba energie na větrání (z ř.5)				
11	Spotřeba energie na úpravu vlhkosti (z ř.5)				
12	Spotřeba energie na osvětlení (z ř.5)				
13	Spotřeba energie na technologické a ostatní procesy (z ř.5)				

4. Navrhovaná opatření 
Podrobný popis jednotlivých navržených opatření
  
4.1. Zateplení obvodového zdiva, výměna oken a zateplení střechy objektu
V rámci renovace dojde k zateplení obvodových stěn, ….(tloušťky izolací, parametry použitých materiálů, konstrukční řešení, navržený způsob kotvení tepelného izolantu k podkladům apod.)

Popsány budou i systematické tepelné mosty zohledněné v součiniteli prostupu tepla (např. krokve, kotevní systémy, apod.) a zdůvodnění volby přirážky k průměrnému součiniteli prostupu tepla zohledňující řešení tepelných vazeb v konstrukci.

Investiční náklady na realizaci opatření (Kč)

Úspora energie (MWh/rok) – Hodnota odpovídá úspoře energie navrženého opatření s uvažováním synergických vlivů všech ostatních navržených opatření (tzn. opatření je modelováno na stav budovy po úpravě otopné soustavy a zdroje tepla, úpravě soustavy zásobování teplou vodou, instalaci systému řízeného větrání s rekuperací tepla a instalaci solárních termických kolektorů, jsou-li tyto opatření součástí navržených opatření). Hodnotu lze též stanovit jako rozdíl celkové úspory energie všech navržených opatření se započtením synergických vlivů a součtu úspor stanovených v odstavci 4.2.

Úspora provozních nákladů (Kč/rok)

4.2 Popis systémů TZB – navrhovaný stav
Výměna zdroje tepla a úprava otopné soustavy
Popis navrženého opatření a základních technických parametrů

Základní parametry tepelného zdroje (kogenerace):
Druh zdroje/palivo		text	
Typ		text	
Tepelný výkon nového zdroje + teplotní charakteristika		kWt	
Elektrický výkon nového zdroje		kWe	
Účinnost (sezónní energetická účinnost)		%	
Výroba tepla z obnovitelných zdrojů		GJ/rok	
Výroba elektřiny z obnovitelných zdrojů		GJ/rok	
Roční využití instalovaného výkonu		hod/rok	

Pozn.:
Instalovaný zdroj tepla musí plnit požadavky Nařízení Komise (EU) č. 813/2013, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/E, pokud jde o požadavky na ekodesign ohřívačů pro vytápění vnitřních prostorů a kombinovaných ohřívačů (požadavky od 26. 9. 2018) nebo Nařízení komise č. 2015/1189 ze dne 28. dubna 2015, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES, pokud jde o požadavky na ekodesign kotlů na tuhá paliva (požadavky od 1. 1. 2020).
Investiční náklady na realizaci opatření (Kč)
Úspora energie (MWh/rok) – Hodnota odpovídá úspoře energie navrženého opatření s uvažováním synergických vlivů všech ostatních navržených opatření (tzn. opatření je modelováno na stav budovy po tepelně-technické sanaci obálky budovy, úpravě soustavy zásobování teplou vodou, instalaci systému řízeného větrání s rekuperací tepla a instalaci solárních termických kolektorů, jsou-li tyto opatření součástí navržených opatření)

Úspora provozních nákladů (Kč/rok)

Instalace solárních kolektorů
V objektu dojde k instalaci solárních kolektorů pro ohřev teplé vody.
Výpočet parametrů solární soustavy bude proveden programem „BilanceSS_2015v2_OPZP“ jehož odkaz je na stránkách www.opzp.cz. Výstupní protokol „Zjednodušená měsíční bilance solární tepelné soustavy“ přiložit jako přílohu energetického posudku. 

Základní parametry pro výpočet průměrné roční spotřeby energie na přípravu TV:
Počet provozních dní		dny	
Předpokládaná denní spotřeba teplé vody		litry/den	
Předpokládaná roční spotřeba teplé vody		m3/rok	
Měrná potřeba tepla na ohřev vody z 10°C na 60°C	210	MJ/m3	
Roční potřeba tepla na přípravu TV		GJ/rok	
Ztráty v zásobníku a v rozvodech TV (příp. cirkulaci)		GJ/rok	
Roční potřeba tepla na přípravu TV vč. ztrát v rozvodech		GJ/rok	
Účinnost výroby teplé vody		%	
Roční spotřeba energie na přípravu TV		GJ/rok	

Investiční náklady na realizaci opatření (Kč)

Úspora energie (MWh/rok) - Hodnota odpovídá úspoře energie navrženého opatření s uvažováním synergických vlivů všech ostatních navržených opatření (tzn. opatření je modelováno na stav budovy po tepelně-technické sanaci obálky budovy, úpravě soustavy zásobování teplou vodou, úpravě otopné soustavy a instalaci nového zdroje tepla a instalaci systému řízeného větrání s rekuperací tepla, jsou-li tyto opatření součástí navržených opatření).
Úspora provozních nákladů (Kč/rok)

Nově instalovaná VZT:
Popis navrženého opatření, technických parametrů systému a vstupních údajů energetického hodnocení systému

Stanovení objemového průtoku ventilátoru/ů - Q (m3h-1):

a)	pomocí intenzity větrání (1h-1),
b)	pomocí doporučené dávky čerstvého vzduchu na osobu (m3h-1).
Pro návrh vzduchového výkonu (objemového průtoku) VZT jednotky uvažujeme vždy větší z obou hodnot.  

Stanovení objemového průtoku vzduchu vstupujícího do energetického hodnocení budovy se zohledněním ročních i denních provozních režimů a obsazeností objektu uživateli.

U budov sloužících pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých musí být navržen větrací systém souladu s „Metodickým pokynem pro návrh větrání škol“ jehož odkaz je na stránkách www.opzp.cz. 

Spotřeba energie na pokrytí tepelných ztrát větráním v navrhovaném stavu musí odpovídat požadovanému průtoku přiváděného venkovního vzduchu, resp. požadované intenzitě větrání v jednotlivých větraných prostorech budovy v souladu s projektovou dokumentací, přičemž maximální návrhová intenzita větrání může být uvažována pouze v provozní době těchto prostorů. Mimo dobu pobytu osob ve větraných prostorech je doporučená minimální intenzita větrání 0,1 h-1 v souladu s ČSN 73 0540-2.

Při stanovení energetických přínosů instalací větracího systému musí být zohledněna rovněž spotřeba elektrické energie potřebná pro pohon ventilátorů, klapek a oběhového čerpadla okruhu ohřevu / dohřevu vzduchu nuceného větracího systému, která odpovídá skutečným provozním hodinám. 

Pro vyčíslení energetických přínosů instalací nuceného větrání se zpětným získáváním tepla musí být v souladu s vyhláškou č. 78/2013 Sb. použita účinnost zpětného získávání tepla stanovená podle ČSN EN 308.

Investiční náklady na realizaci opatření (Kč).

Úspora energie (MWh/rok) - Hodnota odpovídá úspoře energie navrženého opatření s uvažováním synergických vlivů všech ostatních navržených opatření (tzn. opatření je modelováno na stav budovy po tepelně-technické sanaci obálky budovy, úpravě soustavy zásobování teplou vodou, úpravě otopné soustavy a instalaci nového zdroje tepla a instalaci solárních termických kolektorů, jsou-li tyto opatření součástí navržených opatření).

Úspora provozních nákladů (Kč/rok).

Instalace fotovoltaického systému (FVS)
Výpočet parametrů FVS bude dle „Metodiky výpočtu kritérií solárních fotovoltaických systémů pro veřejné budovy“ jehož odkaz je na stránkách www.opzp.cz. 

Základní parametry FVS systému:
Instalovaný (špičkový) výkon FVS		KWp	
Účinnost fotovoltaického modulu ηmod		%	
Roční produkce elektrické energie z FVS		kWh/rok	
Roční produkce elektrické energie z FVS lokálně využité v budově		kWh/rok	
Využití instalovaného výkonu pro lokální spotřebu		kWh/kWp    hod/rok	

Investiční náklady na realizaci opatření (Kč).

Úspora energie (MWh/rok) - Hodnota odpovídá úspoře energie navrženého opatření s uvažováním synergických vlivů všech ostatních navržených opatření (tzn. opatření je modelováno na stav budovy po tepelně-technické sanaci obálky budovy, úpravě soustavy zásobování teplou vodou, úpravě otopné soustavy a instalaci nového zdroje tepla a instalaci solárních termických kolektorů, jsou-li tyto opatření součástí navržených opatření).
Úspora provozních nákladů (Kč/rok). 

Další opatření mající prokazatelně vliv na energetickou náročnost budovy
Výčet navrhovaných opatření výše nespecifikovaných, např. rekonstrukce vnitřního osvětlení apod.

Investiční náklady na realizaci opatření (Kč)

Úspora energie (MWh/rok) - Hodnota odpovídá úspoře energie navrženého opatření s uvažováním synergických vlivů všech ostatních navržených opatření (tzn. opatření je modelováno na stav budovy po tepelně-technické sanaci obálky budovy, úpravě soustavy zásobování teplou vodou, úpravě otopné soustavy a instalaci nového zdroje tepla a instalaci solárních termických kolektorů, jsou-li tyto opatření součástí navržených opatření).

Úspora provozních nákladů (Kč/rok)

Opatření zabraňující nadměrnému vzestupu vnitřní teploty vzduchu v pobytových místnostech v letním období
Výčet opatření souvisejících s prevencí proti letnímu přehřívání (např. instalace prvků pasivní i aktivní ochrany proti slunečnímu záření, realizace systému nočního provětrání chladným vzduchem, úpravy provozního režimu, apod.). V případě, že nejsou tato opatření realizována, zdůvodní energetický specialista jejich nepotřebnost.

4.3 Management hospodaření s energií
Navrhnout systém managementu v souladu s „Metodickým návodem pro splnění požadavku na zavedení energetického managementu“ (kapitola 5) uveřejněným na www.opzp.cz.

4.4 Celková energetická bilance v navrhovaném stavu
Celkovou energetickou bilanci navrženého souboru opatření se zahrnutím všech synergických vlivů uvést do níže uvedené tabulky. Tato bilance bude zpracována pro dlouhodobý průměr vnějších teplotních podmínek.
	Celkové Investiční náklady na realizaci opatření (Kč)
	Celková úspora energie (MWh/rok)
	Celková úspora provozních nákladů (Kč/rok)

Upravená roční energetická bilance pro objekt 
ř.	Ukazatel	Před realizací projektu	Po realizaci projektu	
		Energie	Náklady	Energie	Náklady	
		(GJ)	(MWh)	(tis. Kč)	(GJ)	(MWh)	(tis. Kč)	
1	Vstupy paliv a energie 							
2	Změna zásob paliv							
3	Spotřeba paliv a energie 							
4	Prodej energie cizím							
5	Konečná spotřeba paliv a energie v objektu 							
6	Ztráty ve vlastním zdroji a rozvodech 							
7	Spotřeba energie na vytápění 							
8	Spotřeba energie na chlazení 							
9	Spotřeba energie na přípravu teplé vody 							
10	Spotřeba energie na větrání 							
11	Spotřeba energie na úpravu vlhkosti 							
12	Spotřeba energie na osvětlení  							
13	Spotřeba energie na technologické a ostatní procesy 							

5. Ekologické vyhodnocení
Způsob ekologického vyhodnocení se provádí jak metodou globálního hodnocení, tak metodou lokálního hodnocení. 

Globální hodnocení je prováděno na bázi celospolečenského pohledu. Při změně dodávek energie, která je vyráběna v jiném místě, jsou do výpočtu zahrnuty emisní faktory vycházející, buď z konkrétních, nebo průměrných údajů o produkovaných znečišťujících látkách. 

Lokální hodnocení je prováděno výhradně na bázi změn produkce znečišťujících látek ze zdrojů situovaných v lokalitě obce, ve které je umístěn předmět vyhodnocení. 

Lokální hodnocení
Znečišťující látka	Výchozí stav	Posuzovaný návrh	Rozdíl	
	t/rok	t/rok	t/rok	
TZL				
SO2				
NOx				
CO				
CO2				

Globální hodnocení
Znečišťující látka	Výchozí stav	Posuzovaný návrh	Rozdíl	
	t/rok	t/rok	t/rok	
TZL				
SO2				
NOx				
CO				
CO2				

5.1 Výpočet emisí CO2 
Množství emisí CO2 je stanoveno podle emisních faktorů. Emisní faktory uhlíku uvádí množství uhlíku, respektive oxidu uhličitého, připadajícího na jednotku energie ve spalovaném palivu. Emisní faktory uhlíku jsou definovány buď jako všeobecné nebo místně specifické. 

Všeobecné emisní faktory
Hnědé uhlí	0,36 t CO2/MWh výhřevnosti paliva	
Černé uhlí	0,33 t CO2/MWh výhřevnosti paliva	
TTO	0,27 t CO2/MWh výhřevnosti paliva	
LTO	0,26 t CO2/MWh výhřevnosti paliva	
Zemní plyn	0,20 t CO2/MWh výhřevnosti paliva	
Biomasa	0 t CO2/MWh výhřevnosti paliva	
Elektřina	1,06 t CO2/MWh elektřiny	

Místně specifické emisní faktory oxidu uhličitého
Vzorec pro výpočet emisí CO2 ze spalování fosilních paliv: 
(hmotnost paliva) x (výhřevnost paliva) x (emisní faktor uhlíku) x (1 - nedopal) 
kde: 
emisní faktor uhlíku (t CO2/MWh výhřevnosti paliva) je stanovený na základě složení místního paliva, které je používáno pro zabezpečení energetických potřeb konkrétního projektu; 
standardně doporučené hodnoty pro nedopal, jsou: 
-	0,02 (tj. 2 %) pro tuhá paliva, 
-	0,01 pro kapalná paliva a 0,005 pro plynná paliva, 
-	hodnota 0,02 je vhodná pro práškové spalování uhlí, při spalování v roštových topeništích a zejména v domácích kamnech mohou být hodnoty nedopalu vyšší (např. 5 %).

Pozn.: 
Pokud je ve stávajícím stavu zdroj tepla kotel na biomasu, SZTE z JE, musí se pro účely hodnocení projektu zaměnit emisní faktory biomasy nebo SZTE z JE za emisní faktor zemního plynu. 

Globální hodnocení CO2 pro zjištění indikátoru „Snížení emisí skleníkových plynů“
Znečišťující
látka	Výchozí stav	Posuzovaný návrh	Rozdíl	
	t/rok	t/rok	t/rok	%	
CO2					

5.2 Výpočet emisí znečišťujících látek 
Tyto hodnoty se stanovují: 
a)	Jako údaj naměřených hodnot (tam, kde je měření znečisťujících látek instalováno), nebo 
b)	jako hodnota emisních faktorů dle jiného právního předpisu), nebo 
c)	jako hodnota stanovená energetickým specialistou, pokud je seznámen s konkrétními hodnotami zařízení, které je předpokládáno pro realizaci navrhovaného řešení.

6. Ekonomické vyhodnocení
Ekonomické vyhodnocení je prováděno bez uvažování dotací či úvěru, tedy s vlastními investičními prostředky, a je vypracováno v souladu s přílohou č. 5 vyhl. č. 480/2012 Sb. Ekonomická analýza se zabývá vyhodnocením energetických a stavebních opatření na úsporu energie v objektu. Cílem ekonomické analýzy je zjistit vhodnost realizace jednotlivých opatření z ekonomického hlediska. Ekonomická analýza byla provedena na základě několika kritérií, z nichž nejdůležitější je čistá současná hodnota v podobě diskontovaného toku hotovosti za dobu životnosti projektu.

Čistá současná hodnota (NPV):
 	Tž	 	 	 	
NPV =   	 ∑ 	 CFt ∙ (1 + r)-t - IN   	 	(tis. Kč)	
 	t=1	 	 	 	
kde:
Tž doba životnosti (hodnocení) projektu

Vnitřní výnosové procento (IRR).

Hodnota IRR se vypočte z podmínky:

Tž				
∑	CFt ∙ (1 + IRR)-t - IN = 0 		(%)	
t=1				
Reálná doba návratnosti, doba splacení investice při uvažování diskontní sazby Tsd se vypočte z podmínky:

Tsd	 	 	 	
 ∑ 	 CFt ∙ (1 + r)-t - IN = 0	 	(roky)	
t=1	 	 	 	
kde:
CFt roční přínosy projektu (změna peněžních toků po realizaci projektu)
r diskont
(1 + r)-t odúročitel
IN investiční výdaje projektu
Výsledky ekonomického vyhodnocení se uvádí v následující tabulce: 
Parametr	Jednotka	Navrhovaný stav	
Investiční výdaje projektu celkem	Kč		
Provozní náklady celkem	Kč		
Změna nákladů na energii	Kč		
Změna nákladů na opravu a údržbu1	Kč		
Změna osobních nákladů (mzdy, pojistné)	Kč		
Změna ostatních provozních nákladů2	Kč		
Změna nákladů na emise a odpady	Kč		
Změna tržeb (za teplo, elektřinu, OZE)	Kč		
Přínosy projektu celkem	Kč		
Doba hodnocení	roky		
Roční růst cen energie3	%		
Diskont4	%	4	
Tsd - reálná doby návratnosti	roky		
NPV -čistá současná hodnota	tis. Kč		
IRR - vnitřní výnosové procento	%		

Vysvětlivky: 
(1)	Náklady obsahují zejména náklady na materiál, opravy zařízení, plánovanou a preventivní údržbu včetně případné reinvestice, pokud je životnost některého opatření (zařízení) kratší než doba hodnocení projektu. 

(2)	Náklady obsahují zejména náklady na obsluhu, servis a revize zařízení

(3)	Výpočet ekonomické efektivnosti uvedený v energetickém posudku by v případě projektů energetické efektivnosti financovaných z programů podpory ze státních, evropských finančních prostředků nebo finančních prostředků pocházejících z prodeje povolenek na emise skleníkových plynů měl být stanoven z hlediska projektu, z tzv. systémového hlediska bez vlivu daní a financování při stálých cenách odpovídající cenám realizace projektu. Peněžní toky projektu se posuzují bez vlivu předpokládané podpory. 

(4)	Pro energetické posudky pro posouzení proveditelnosti projektů týkajících se snižování energetické náročnosti budov, zvyšování účinnosti energie, snižování emisí ze spalovacích zdrojů znečištění nebo využití obnovitelných nebo druhotných zdrojů nebo kombinované výroby elektřiny a tepla financovaných z programů podpory ze státních, evropských finančních prostředků nebo prostředků nebo finančních prostředků pocházejících z prodeje povolenek na emise skleníkových plynů se stanovuje hodnota diskontního činitele ve výši 1,04.

7. Posouzení vhodnosti aplikace EPC
Zařazení objektu mezi objekty vhodné pro aplikaci projektu EPC je možné v případě, že realizací projektu EPC jsou současně splněny následující podmínky:

•	Roční úspora celkové energie dosažená realizací projektu EPC je rovna nebo větší než 15% z potenciálu úspor po provedení všech energeticky úsporných opatření na obálce budovy (Příklad: pokud dojde realizací všech energeticky úsporných opatření na obálce budovy k úspoře 50 %, metodou EPC musí dojít k dalším úsporám ve výši 15 % ze zbývajícího 50 % potenciálu, tedy projektem bude celkově uspořeno min. 57,5 %)
•	Prostá doba návratnosti souboru opatření zahrnutých do projektu EPC  je rovna nebo nižší než 8,0 let.
•	Roční úspora dosažená aplikací souboru opatření zahrnutých do projektu EPC je minimálně 500 tis. Kč s DPH/rok, nebo pokud roční náklady na energie objektu před realizací projektu jsou vyšší než 2 mil. Kč s DPH/rok. Tato podmínka nemusí být splněna za předpokladu, že je objekt součástí projektu EPC, který řeší soubor více objektů, přičemž výše uvedená podmínka je splněna pro celý soubor těchto objektů. Pokud objekt samostatně nesplní tuto podmínku a ostatní podmínky splní, uvede energetický specialista jako nezbytnou podmínku pro aplikaci projektu EPC zařazení objektu do souboru objektů, které v součtu tuto podmínku splňuje.

Posouzení vhodnosti aplikace EPC bude obsahovat následující souhrnnou tabulku energetickým posudkem navrhovaného souboru opatření.
Opatření navržené energetickým posudkem	Investice	Úspora 1)	Je součástí projektu EPC	
		Energie	Nákladů	Původní spotřeby		
č.	Název opatření	Kč s DPH	MWh/rok	Kč s DPH/rok	%	ANO/NE	
1.	Zateplení obvodových stěn	 	 	 	 	NE	
2.	Výměna a renovace otvorových výplní	 	 	 	 	NE	
3.	Zateplení střechy	 	 	 	 	NE	
4.	Výměna zdroje tepla	 	 	 	 	ANO/NE	
5.	Instalace fotovoltaického systému	 	 	 	 	ANO/NE	
6.	Instalace solárně-termických kolektorů	 	 	 	 	ANO/NE	
7.	Nucené větrání s rekuperací odpadního tepla	 	 	 	 	ANO/NE	
8.	Systém využívající odpadní teplo	 	 	 	 	ANO/NE	
9.	Energetický management	 	 	 	 	ANO/NE	
10.	 	 	 	 	 	ANO/NE	
11.	 	 	 	 	 	ANO/NE	
12.	 	 	 	 	 	ANO/NE	
13.	 	 	 	 	 	ANO/NE	
CELKEM ZA SOUBOR OPATŘENÍ	 	 	 	 	 	
	   z toho:	 	 	 	 		
Soubor opatření na obálce budovy	 	 	 	 	
Soubor opatření zahrnutých do projektu EPC	 	 	 	 	
Soubor ostatních opatření	 	 	 	 	
							
(1)	spotřeba energie před realizací navržených opatření		 	MWh/rok	
(2)	spotřeba energie po realizaci opatření na obálce budovy		 	MWh/rok	
(3)	spotřeba energie po realizaci opatření na obálce budovy a EPC projektu	 	MWh/rok	
(4)	spotřeba energie po realizaci všech navržených opatření		 	MWh/rok	
(5)	úspora projektu EPC po realizaci opatření na obálce budovy ((2)-(3))/(2)*100	 	% (min.15%)	
							
(6)	prostá doba návratnosti souboru opatření zahrnutých do projektu EPC	 	Let (max. 8,0)	
(7)	roční úspora nákladů souboru opatření zahrnutých do projektu EPC	 	tis. Kč s DPH	
(8)	roční náklady na energie objektu před realizací projektu 		 	tis. Kč s DPH	
							
1) úspora připadající na dané opatření při realizaci celého navrženého souboru opatření		

ZÁVĚR VHODNOSTI APLIKACE EPC:						
							
1.	úspora souboru opatření zahrnutých do projektu EPC je minimálně 15% ze spotřeby dosažené po realizaci opatření na obálce budovy (tj. (5)>15,0%)	ANO/NE	
2.	prostá doba návratnosti souboru opatření zahrnutých do projektu EPC  je rovna nebo nižší než 8,0 let  (tj. (6)<8,0)	ANO/NE	
3.	roční úspora souboru opatření zahrnutých do projektu EPC je minimálně 500 tis. Kč s DPH/rok  (tj. (7)>500), nebo roční náklady na energie objektu před realizací projektu jsou vyšší než 2 mil. Kč s DPH/rok (tj. (8)> 2 000)	ANO/NE	
							
4.	V souboru opatření navržených energetickým posudkem lze nalézt takový soubor opatření, který lze realizovat metodou EPC  (ANO, pokud jsou splněny podmínky 1, 2 a 3)	ANO/NE	
5.	V souboru opatření  navržených energetickým posudkem lze nalézt takový soubor opatření, který lze realizovat metodou EPC, pouze však pokud bude objekt zařazen do souboru objektů, které v součtu splní podmínku č.3 (ANO, pokud objekt samostatně splní podmínky 1, 2 a nesplní podmínku 3)	ANO/NE	

8. Popis okrajových podmínek reálnosti dosažení předpokládané úspory energie
Popisuje předpoklady provozu a technické standardy, ke kterým je deklarovaná výše úspory spotřeby energie, dosažení energetických vlastností obálky budovy a instalovaných systémů TZB vtažena.

9. Závěr 
Zhodnocení výsledků energetického posudku. 

Všechna kritéria, specifického cíle 5.1, jsou splněna. Lze tak žádat o dotaci v příslušné výši na realizaci opatření viz Příloha č. 1. 

Evidenční list energetického posudku

	Evidenční list energetického posudku
podle § 9a odst. 1 písm. e) zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů.

 	Evidenční číslo 			/		 																

1. Část - Identifikační údaje																	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	1. Jméno (jména) příjmení/název nebo obchodní firma vlastníka předmětu EP	 	

 	2. Adresa trvalého bydliště/sídlo, popřípadě adresa pro doručování	 	
 	a) ulice	 	 	 	 	 	 	 	 	b) č.p./č.o.	 	c) část obce	 	 	 	 	 	
 		 		/	 		 	
 	d) obec	 	 	 	 	 	e) PSČ 	f) email	 	 	 	 	 	g) telefon 	 	 	

 	3. Identifikační číslo osoby, pokud bylo přiděleno	 	
 		 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	4. Údaje o statutárním orgánu	 	
 	a) jméno	 	 	 	 	 	 	 	 	b) kontakt	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

 	5. Předmět energetického posudku	 	
 	a) název	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 		 	
 	b) adresa nebo umístění 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

c) popis předmětu EP 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

																								
2. Část -  Popis stávajícího stavu předmětu EP	

 	

 	

 	

 	

 	

 	

 	

 	
1. Charakteristika hlavních činností	

 	

 	

 	

 	

 	

	

 	

 	

 	

 	

 	

 	

 	

 	

2. Vlastní zdroje energie	

 	

 	

 	

 	

 	

 	

 	

 	

 	

 	

 	

 	

 	

 	
a) zdroje tepla	

 	

 	
 	
b) zdroje elektřiny 	

 	

 	

 	
počet	

ks	

počet	

 	

ks	

 	

 	

 	

 	

 	

 	

 	

 	

 	
instalovaný výkon	
	
MW	
 	
instalovaný výkon 	
	
MW	

 	

 	

 	

 	

 	

 	

 	

 	

roční výroba	
	
MWh	
 	
roční výroba	

 	
	
MWh	

 	

 	

 	

 	

 	

 	

 	

 	

roční spotřeba paliva	
	
GJ/r	

roční spotřeba paliva	

GJ/r 	

 	

 	

 	

 	

 	

 	

 	

 	

c) kombinovaná výroba elektřiny a tepla	

d) druhy primárního zdroje energie	

 	

počet	

	
ks	
 	
druh OZE	

	

 	

 	

 	

 	

 	

 	

 	

 	

 	
instal. výkon elektrický	
	
MW	
druh DEZ	

	

 	

 	

 	

 	

 	

 	

 	

 	

 	
instal. výkon tepelný	

MW	
fosilní zdroje	

	

 	

 	

 	

 	

 	

 	

 	

 	

 	
roční výroba elektřiny	
	
MWh	

 	

 	

 	

 	

 	

 	

 	

 	

 	

 	

 	

roční výroba tepla	

MWh	

 	

 	

 	

 	

 	

 	

 	

 	

 	

 	

 	

 	

 	
roční spotřeba paliva	

GJ/r	

 	

 	

 	

 	

 	

 	

 	

 	

 	

 	

 	

 	

 	
3. Spotřeba energie	

 	

 	

 	

 	

 	

 	

 	

Druh spotřeby	
Příkon	

 	

Spotřeba energie     	
Energonositel	

 	

 	

 	

 	

 	

 	

 	

 	

 	
Vytápění	

MW	

MWh/r	

 	

 	

 	

 	

 	

 	

 	

 	

 	
Chlazení	

MW	

MWh/r	

 	

 	

 	

 	

 	

 	

 	

 	

 	
Větrání	

MW	

MWh/r	

 	

 	

 	

 	

 	

 	

 	

 	

 	
Úprava vlhkosti	
	
MW	

MWh/r	

 	

 	

 	

 	

 	

 	

 	

 	

 	
Příprava TV	

MW	

MWh/r	

 	

 	

 	

 	

 	

 	

 	

 	

 	
Osvětlení	

MW	

MWh/r	

 	

 	

 	

 	

 	

 	

 	

 	

 	
Technologie	

MW	

MWh/r	

 	

 	

 	

 	

 	

 	

 	

 	

 	
Celkem	

MW	

MWh/r	

3. Část - Doporučená varianta navrhovaných opatření
1. Popis doporučených opatření	

 	

 	

 	

 	

 	

	

	

 	

 	

 	

 	

 	

 	

 	

2. Úspory energie a nákladů	

 	

 	

 	

 	

 	

 	

 	

 	

 	

 	

 	

 	

 	

Spotřeba a náklady na energii – celkem	

 	
Stávající stav 	
 	
Navrhovaný stav	

Úspory 	

 	

Energie 	

MWh/r	
	
MWh/r 	
	
MWh/r 	

 	

 	

 	

 	

 	

 	

 	

Náklady	

tis. Kč/r 	
	
tis. Kč/r 	
	
tis. Kč/r 	

 	

 	

 	

 	

 	

 	

 	

Spotřeba energie	

 	

 	

 	

 	

 	

 	

 	
 	
Stávající stav 	
 	
Navrhovaný stav	

Úspory 	

 	

Vytápění	

MWh/r	
	
MWh/r	

MWh/r	

 	

 	

 	

 	

 	

 	

 	

Chlazení	

MWh/r	
	
MWh/r	

MWh/r	

 	

 	

 	

 	

 	

 	

 	

Větrání	

MWh/r	
	
MWh/r	

MWh/r	

 	

 	

 	

 	

 	

 	

 	

Úprava vlhkosti	
	
MWh/r	
	
MWh/r	

MWh/r	

 	

 	

 	

 	

 	

 	

 	

Příprava TV	

MWh/r	
	
MWh/r	

MWh/r	

 	

 	

 	

 	

 	

 	

 	

Osvětlení	

MWh/r	
	
MWh/r	

MWh/r	

 	

 	

 	

 	

 	

 	

 	

Technologie	

MWh/r	
	
MWh/r	

MWh/r	

3. Dosažená úspora energie podle jednotlivých energonositelů

Stávající stav 	
 	
Navrhovaný stav	

Úspory 	

 	

Elektřina	

MWh	
	
MWh	

MWh	

 	

 	

 	

 	

 	

 	

 	

SZTE	

MWh	
	
MWh	

MWh	

 	

 	

 	

 	

 	

 	

 	

ZP	

MWh	
	
MWh	

MWh	

 	

 	

 	

 	

 	

 	

 	

LTO/TTO	
	
MWh	
	
MWh	

MWh	

 	

 	

 	

 	

 	

 	

 	

Uhlí	

MWh	
	
MWh	

MWh	

 	

 	

 	

 	

 	

 	

 	

OZE	

MWh	
	
MWh	

MWh	

 	

 	

 	

 	

 	

 	

 	

Ostatní	

MWh	
	
MWh	

MWh	

4. Investiční náklady na realizaci úsporných opatření (%)
    
     Náklady při výrobě energie	

 	
      Náklady při distribuci energie	

OZE	

 	
 	
Rozvody tepla	

 	
% 	
	
%	

	

	

	

	

	

 	

 	

 	

 	

 	

 	

 	

KVET	

 	
Ostatní   	

 	

 	

 	

 	

 	

 	

 	

 	

Ostatní	

 	

	

	

 	

 	

 	

	

	

	

	

     Náklady při spotřebě energie (%)

 	

Budovy – úprava obálky	

 	
  Technologie	

 	

 	

 	

 	

 	

 	

 	

Budovy – technické systémy	

 	
   Ostatní	

	

 	

 	

 	

 	

 	

 	

	

	

	

	

	

	

	

	

5. Ekonomické hodnocení	

 	

 	

 	

 	

 	

 	

 	

 	

 	

 	

 	

 	

 	

doba hodnocení	

Roků	
 	
diskontní míra	

	
%	

 	

 	

 	

 	

 	

 	

 	

 	

reálná doba návratnosti 	
	
Roků	
 	
investiční náklady  	
	
tis. Kč	

 	

 	

 	

 	

 	

 	

 	

 	

IRR	
	
%	
 	
cash flow	

	
tis. Kč/r	

 	

 	

 	

 	

 	

 	

 	

rok realizace	

	

 	
NPV 	

 	
	
tis. Kč	

6. Ekologické hodnocení	

 	

 	

 	

 	

 	

 	

 	

 	

 	

 	

 	

 	

 	

Znečišťující látka	
Stávající stav	
 	
Navrhovaný stav	

Efekt	

 	

lokálně	

globálně 	
 	
lokálně	
 	
globálně  	
lokálně	

globálně 	

Tuhé látky	
	
t/r	

	
t/r	

t/r	
	
t/r	
	
t/r	

t/r	

 	

 	

 	

 	

 	

 	

 	

SO2	
	
t/r	

	
t/r	

t/r	
	
t/r	
	
t/r	

t/r	

 	

 	

 	

 	

 	

 	

 	

NOx	
	
t/r	

	
t/r	

t/r	
	
t/r	
	
t/r	

t/r	

 	

 	

 	

 	

 	

 	

 	

CO	
	
t/r	

	
t/r	

t/r	
	
t/r	
	
t/r	

t/r	

	

	

	

	

	

	

	

CO2	
	
t/r	

	
t/r	

t/r	
	
t/r	
	
t/r	

t/r	

 	

 	

 	

 	

 	

 	

 	

4. Část - Údaje o energetickém specialistovi	

	

	

	

	

	

	

	

	

 	
1. Jméno (jména) a příjmení	

 	

Titul	

 	

 	

 	

 	

  	

 	
2. Číslo oprávnění v seznamu energ. specialistů	
 	
3. Datum vydání oprávnění	

	

  	

 	
4. Datum posledního průběžného vzdělávání	

 	

 	

 	

 	

 	

 	

 	

 	

 	

 	
5. Podpis	

 	

 	

 	
 	
6. Datum	

 	

 	

 	

	

 	

	

 	

 	

 	

 	

 	

 	

 	

 	

 	

 	

 	

 	

	

Příloha č. 1 - Soulad projektu s požadavky OPŽP
Obecná kritéria přijatelnosti:
Posoudit splnění podmínek a) nebo b) dle typu projektu. Nehodící se soubor podmínek (a) nebo b)) neuvádět. 

a)	Projekty zaměřené na celkové nebo dílčí energetické renovace veřejných budov, včetně projektů realizovaných s využitím EPC
Nejsou podporována opatření realizovaná na zchátralých dlouhodobě nevyužívaných objektech. Jedná se o objekty, u kterých nelze doložit spotřebu energie za období posledních 5 let. (Ano / Irelevantní)

Nebudou podporována opatření realizovaná na novostavbách, přístavbách a nástavbách.  Omezení se netýká půdních vestaveb, kde nedochází k rozšíření stávajícího obestavěného prostoru. (Ano / Irelevantní)

Po realizaci projektu musí budova plnit minimálně parametry energetické náročnosti definované § 6 odst. 2 písm. a) nebo b) vyhlášky č.78/2013 Sb., o energetické náročnosti. Tento požadavek se netýká památkově chráněných budov v souladu s § 7 odst. 5 zákona č. 406/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů. (Ano / Irelevantní)

Po realizaci projektu musí být součinitel prostupu tepla měněných stavebních prvků obálky, které jsou předmětem podpory, minimálně na doporučených hodnotách dle ČSN 730540-2 (2011). (Ano / Irelevantní)

Pokud je jedním z opatření projektu zlepšení tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí budovy sloužící pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, musí být v rámci projektu navržen systém větrání v souladu s vyhláškou č.410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s Metodickým pokynem pro návrh větrání škol, zveřejněným na www.opzp.cz. (Ano / Irelevantní)

Pokud je jedním z opatření projektu instalace fotovoltaického systému, maximální možný instalovaný výkon tohoto systému může být 30 kWp a musí být umístěn pouze na střešní konstrukci nebo na obvodové zdi jedné budovy, spojené se zemí pevným základem a evidované v katastru nemovitostí. (Ano / Irelevantní)

Instalace fotovoltaického systému bude podpořena pouze v případě, že bude součástí komplexního projektu, nikoliv jako samostatné opatření. (Ano / Irelevantní)

Maximální navrhovaná roční výroba elektřiny z fotovoltaického systému musí odpovídat roční spotřebě elektřiny v budově. (Ano / Irelevantní)

V případě realizace fotovoltaických systémů budou podporovány pouze krystalické FV moduly s účinností nejméně 14 % a tenkovrstvé FV moduly s účinností nejméně 10 % (při standardních testovacích podmínkách). Účinnost je vztažena k celkové ploše FV modulu. (Ano / Irelevantní)

Podpora na výměnu zdroje tepla je určena pouze pro budovy, kde je výroba tepla realizována zdrojem využívajícím fosilní paliva nebo elektrickou energii. Toto omezení se netýká fototermických solárních systémů. (Ano / Irelevantní)

V případě, že je budova vytápěna zdrojem na zemní plyn, bude podporován pouze přechod na plynové tepelné čerpadlo nebo zařízení pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla, kdy stáří původního zdroje v době podání žádosti nesmí být kratší než 10 let. (Ano / Irelevantní)

V případě, že jsou v budově využívána pro vytápění nebo přípravu teplé vody tuhá nebo kapalná fosilní paliva, musí dojít k náhradě tohoto zdroje za kotel na biomasu, tepelné čerpadlo, kondenzační kotel na zemní plyn, fototermický solární systém nebo zařízení pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla využívající obnovitelné zdroje nebo zemní plyn. (Ano / Irelevantní)

Po realizaci projektu musí dojít k úspoře celkové energie min. o 20 % oproti původnímu stavu, u památkově chráněných budov min. o 10 %. Do celkové energie není započítána spotřeba energie na technologické a ostatní procesy. (Ano / Irelevantní)

V případě realizace projektů s využitím EPC musí dojít k úspoře energie o dalších nejméně 15 % ze spotřeby energie, které bude dosaženo po provedení všech energeticky úsporných opatření na obálce budovy (Příklad: pokud dojde realizací všech energeticky úsporných opatření na obálce budovy k úspoře 40 %, metodou EPC musí dojít k dalším úsporám ve výši 15 % ze zbývající spotřeby na úrovni 60 % původní celkové spotřeby energie, tedy projektem bude celkově uspořeno min. 49 %). (Ano / Irelevantní)

Realizací projektu musí dojít k min. úspoře 20 % emisí CO2 oproti původnímu stavu, u památkově chráněných budov 10 %. Při výpočtu emisí je uvažováno s celkovou energií bez spotřeby energie na technologické a ostatní procesy. (Ano / Irelevantní)

V případě realizace zdroje tepla na vytápění musí dojít min. k úspoře 30 % emisí CO2 oproti původnímu stavu, pokud dochází ke změně paliva. Při výpočtu emisí je uvažováno s celkovou energií bez spotřeby energie na technologické a ostatní procesy. (Ano / Irelevantní)

Pokud je to technicky možné, musí realizací projektu dojít k úspoře emisí TZL a NOx.
(Ano / Irelevantní)

Nebudou přijaty projekty, u nichž by došlo k odpojení od SZTE (či k náhradě dodávek energií z SZTE). SZTE tj. Soustavou zásobování tepelnou energií se rozumí soustava tvořená vzájemně propojeným zdrojem nebo zdroji tepelné energie a rozvodným tepelným zařízením sloužící pro dodávky tepelné energie pro vytápění, chlazení, ohřev teplé vody a technologické procesy, je-li provozována na základě licence na výrobu tepelné energie a licence na rozvod tepelné energie; soustava zásobování tepelnou energií je zřizována a provozována ve veřejném zájmu. Toto omezení se netýká fototermických solárních systémů. (Ano / Irelevantní)

V případě realizace elektrických tepelných čerpadel jsou podporována čerpadla, která  splňují parametry definované nařízením Komise (EU) č. 813/2013, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/E, pokud jde o požadavky na ekodesign ohřívačů pro vytápění vnitřních prostorů a kombinovaných ohřívačů (požadavky od 26. 9. 2017). (Ano / Irelevantní)

V případě realizace plynových tepelných čerpadel jsou podporována čerpadla, která splňují parametry definované nařízením Komise (EU) č. 813/2013, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/E, pokud jde o požadavky na ekodesign ohřívačů pro vytápění vnitřních prostorů a kombinovaných ohřívačů (požadavky od 26. 9. 2018). (Ano / Irelevantní)

V případě realizace solárních termických soustav budou podporována pouze zařízení splňující požadavky ČSN EN ISO 9806 nebo ČSN EN 12975-2. (Ano / Irelevantní)
V případě realizace solárních termických soustav budou podporovány pouze solární kolektory splňující minimální hodnotu účinnosti ηsk dle vyhlášky č. 441/2012 Sb., o stanovení minimální účinnosti užití energie při výrobě elektřiny a tepelné energie za podmínky slunečního ozáření 1000 W/m2. (Ano / Irelevantní)

V případě realizace solárních termických soustav budou podporována pouze zařízení s měrným využitelným ziskem qss,u ≥ 350 (kWh.m-2.rok-1). (Ano / Irelevantní)

V případě realizace kotle na zemní plyn budou podporovány pouze kondenzační plynové kotle plnící parametry nařízení Komise (EU) č. 813/2013, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/E, pokud jde o požadavky na ekodesign ohřívačů pro vytápění vnitřních prostorů a kombinovaných ohřívačů (požadavky od 26. 9. 2018). (Ano / Irelevantní)

V případě realizace kotle na biomasu budou podporovány pouze kotle splňující požadavky Nařízení komise č. 2015/1189 ze dne 28. dubna 2015, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES, pokud jde o požadavky na ekodesign kotlů na tuhá paliva (požadavky od 1. 1. 2020). (Ano / Irelevantní)

V případě realizace jednotky pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla budou podporovány pouze technologie plnící parametry nařízení Komise (EU) č. 813/2013, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/E, pokud jde o požadavky na ekodesign ohřívačů pro vytápění vnitřních prostorů a kombinovaných ohřívačů (požadavky od 26. 9. 2018). (Ano / Irelevantní)

V případě realizace jednotky pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla budou podporovány projekty generující úsporu primární energie ve výši min. 10 % ve srovnání s referenčními údaji za oddělenou výrobu elektřina a tepla. (Ano / Irelevantní)

V případě realizace obnovitelného zdroje tepla nebo elektřiny bude zajištěno měření vyrobené energie z OZE. (Ano / Irelevantní)

V případě středních spalovacích zdrojů znečišťování (celkový jmenovitý tepelný příkon 
1 – 50 MW) nespadajících do působnosti směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES, budou podpořeny pouze projekty, zaručující splnění požadavků „Směrnice Evropského parlamentu a rady (EU) 2015/2193 ze dne 25. listopadu 2015 o omezování emisí některých znečišťujících látek do ovzduší ze středních spalovacích zařízení“ (dále jen „Směrnice 2015/2193“). Bez ohledu na Směrnici 2015/2193 budou podpořeny pouze projekty zaručující splnění emisních limitů pro NOx, SO2 a CO pro rok 2018 ve vyhlášce č. 415/2012 Sb. (Ano / Irelevantní)

V případě realizace systémů nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla musí být suchá účinnost zpětného získávání tepla (rekuperátoru) min. 65 % dle ČSN EN 308. 
(Ano / Irelevantní)

V případě realizace systémů nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla musí být systém regulován dle množství CO2 v místnostech prostřednictvím infračervených čidel tzv. IR senzorů. (Ano / Irelevantní)

V rámci zpracovaného energetického posudku, jakožto povinné přílohy žádosti, musí být jednoznačně definována povinnost na vyregulování otopné soustavy a zavedení energetického managementu. Zároveň musí být v posudku obsaženo posouzení, zda je pro příslušné budovy v kombinaci s poskytnutím podpory možná aplikace projektu EPC, který by povinnost vyregulování otopné soustavy a zavedení energetického managementu zahrnoval. (Ano / Irelevantní)

b)	Projekty zaměřené pouze na výměnu zdroje tepla, zdroje TV nebo realizaci systémů nuceného větrání s rekuperací
Nejsou podporována opatření realizovaná na zchátralých dlouhodobě nevyužívaných objektech. Jedná se o objekty, u kterých nelze doložit spotřebu energie za období posledních 5 let. (Ano / Irelevantní)

Nebudou podporována opatření realizovaná na novostavbách, přístavbách a nástavbách. (Ano / Irelevantní)

V případě realizace výměny zdroje tepla na vytápění a instalace nuceného systému větrání s rekuperací musí budova splňovat minimálně požadovanou hodnotu průměrného součinitele prostupu tepla obálkou budovy Uem, N uvedenou v odst. 5.3 normy ČSN 730540-2 (znění říjen 2011). Netýká se památkově chráněných budov. (Ano / Irelevantní)

V případě realizace zdroje tepla na vytápění musí dojít min. k úspoře 30 % emisí CO2 oproti původnímu stavu, pokud dochází ke změně paliva. Pokud ke změně paliva nedochází, je min. úspora emisí CO2 stanovena na úrovni 20 %. Při výpočtu emisí je uvažováno pouze s energií na vytápění, respektive energií na ohřev TV u realizací termických solárních soustav. (Ano / Irelevantní)
Pokud je to technicky možné, musí realizací projektu dojít k úspoře emisí TZL a NO3. 
(Ano / Irelevantní)

V případě, že je budova vytápěna zdrojem na zemní plyn, bude podporován pouze přechod na plynové tepelné čerpadlo nebo zařízení pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla, kdy stáří původního zdroje v době podání žádosti nesmí být kratší než 10 let. (Ano / Irelevantní)

Po realizaci projektu musí dojít k úspoře energie na vytápění min. o 20 % oproti původnímu stavu. U samostatných realizací termických solárních soustav musí dojít k úspoře energie na ohřev TV min. o 20 % oproti původnímu stavu. Netýká se samotné instalace systému nuceného větrání s rekuperací. (Ano / Irelevantní)

V případě realizace systému nuceného větrání s rekuperací v budově sloužící k výchově a vzdělávání dětí a mladistvých musí být systém navržen v souladu s vyhláškou č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých ve znění pozdějších předpisů a v souladu s Metodickým pokynem pro návrh větrání škol, zveřejněným na www.opzp.cz. (Ano / Irelevantní)

V případě realizace systémů nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla musí být systém regulován dle koncentrace CO2 ve větraných místnostech prostřednictvím infračervených čidel tzv. IR senzorů. (Ano / Irelevantní)

V případě realizace systémů nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla musí být suchá účinnost zpětného získávání tepla (rekuperátoru) min. 65 % dle ČSN EN 308. (Ano / Irelevantní)

Nebudou přijaty projekty, u nichž by došlo k odpojení od SZTE (či k náhradě dodávek energií z SZTE). SZTE tj. Soustavou zásobování tepelnou energií se rozumí soustava tvořená vzájemně propojeným zdrojem nebo zdroji tepelné energie a rozvodným tepelným zařízením sloužící pro dodávky tepelné energie pro vytápění, chlazení, ohřev teplé vody a technologické procesy, je-li provozována na základě licence na výrobu tepelné energie a licence na rozvod tepelné energie; soustava zásobování tepelnou energií je zřizována a provozována ve veřejném zájmu. Toto omezení se netýká fototermických solárních systémů. (Ano / Irelevantní)
V případě realizace elektrických tepelných čerpadel jsou podporována čerpadla, která splňují parametry definované nařízením Komise (EU) č. 813/2013, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/E, pokud jde o požadavky na ekodesign ohřívačů pro vytápění vnitřních prostorů a kombinovaných ohřívačů (požadavky od 26. 9. 2017). (Ano / Irelevantní)

V případě realizace plynových tepelných čerpadel jsou podporována čerpadla, která splňují parametry definované nařízením Komise (EU) č. 813/2013, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/E, pokud jde o požadavky na ekodesign ohřívačů pro vytápění vnitřních prostorů a kombinovaných ohřívačů (požadavky od 26. 9. 2018). (Ano / Irelevantní)

V případě realizace solárních termických soustav budou podporována pouze zařízení splňující požadavky ČSN EN ISO 9806 nebo ČSN EN 12975-2. (Ano / Irelevantní)

V případě realizace solárních termických soustav budou podporovány pouze solární kolektory splňující minimální hodnotu účinnosti ηsk dle vyhlášky č. 441/2012 Sb., o stanovení minimální účinnosti užití energie při výrobě elektřiny a tepelné energie za podmínky slunečního ozáření 1000 W/m2. (Ano / Irelevantní)

V případě realizace solárních termických soustav budou podporována pouze zařízení s měrným využitelným ziskem qss,u ≥ 350 (kWh.m-2.rok-1). (Ano / Irelevantní)

V případě realizace kotle na zemní plyn budou podporovány pouze kondenzační plynové kotle plnící parametry nařízení Komise (EU) č. 813/2013, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/E, pokud jde o požadavky na ekodesign ohřívačů pro vytápění vnitřních prostorů a kombinovaných ohřívačů (požadavky od 26. 9. 2018). V případě realizace kotle na biomasu budou podporovány pouze kotle splňující požadavky Nařízení komise č. 2015/1189 ze dne 28. dubna 2015, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES, pokud jde o požadavky na ekodesign kotlů na tuhá paliva (požadavky od 1. 1. 2020). (Ano / Irelevantní)

V případě realizace jednotky pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla budou podporovány pouze technologie plnící parametry nařízení Komise (EU) č. 813/2013, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/E, pokud jde o požadavky na ekodesign ohřívačů pro vytápění vnitřních prostorů a kombinovaných ohřívačů (požadavky od 26. 9. 2018). (Ano / Irelevantní)
V případě realizace jednotky pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla budou podporovány projekty generující úsporu primární energie ve výši min. 10 % ve srovnání s referenčními údaji za oddělenou výrobu elektřina a tepla. (Ano / Irelevantní)

V případě realizace obnovitelných zdroje tepla nebo elektřiny bude zajištěno měření vyrobené energie z OZE. (Ano / Irelevantní)

V případě středních spalovacích zdrojů znečišťování (celkový jmenovitý tepelný příkon 
1 – 50 MW) nespadajících do působnosti směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES, budou podpořeny pouze projekty, zaručující splnění požadavků „Směrnice Evropského parlamentu a rady (EU) 2015/2193 ze dne 25. listopadu 2015 o omezování emisí některých znečišťujících látek do ovzduší ze středních spalovacích zařízení“ (dále jen „Směrnice 2015/2193“). Bez ohledu na Směrnici 2015/2193 budou podpořeny pouze projekty zaručující splnění emisních limitů pro NOx, SO2 a CO pro rok 2018 ve vyhlášce č. 415/2012 Sb. (Ano / Irelevantní)

V rámci zpracovaného energetického posudku, jakožto povinné přílohy žádosti, musí být jednoznačně definována povinnost na vyregulování otopné soustavy a zavedení energetického managementu. Zároveň musí být v posudku obsaženo posouzení, zda je pro příslušné budovy v kombinaci s poskytnutím podpory možná aplikace projektu EPC, který by povinnost vyregulování otopné soustavy a zavedení energetického managementu zahrnoval.  (Ano / Irelevantní)

Příloha č. 2 - Indikátory (parametry) pro hodnocení a monitorování projektu
Indikátor (Parametr)	Jednotka	Hodnota	
Snížení emisí skleníkových plynů1	tun/rok	 	
Snížení emisí skleníkových plynů1	%	 	
Snížení spotřeby energie2	GJ/rok	 	
Snížení spotřeby energie2	%	 	
Plocha zateplovaného obvodového pláště na systémové hranici budovy (vyplývající z EŠOB)	m2	 	
Plocha měněných výplní na systémové hranici budovy (vyplývající z EŠOB)	m2	 	
Plocha zateplovaných plochých a šikmých střešních konstrukcí na systémové hranici budovy (vyplývající z EŠOB)	m2	 	
Plocha zateplovaných konstrukcí k nevytápěným prostorům na systémové hranici budovy (vyplývající z EŠOB)	m2	 	
Plocha zateplovaných podlah na zemině na systémové hranici budovy (vyplývající z EŠOB)	m2	 	
Průměrný součinitel prostupu tepla (požadovaný) - Uem,N,rq (vyplývající z EŠOB)	W/(m2. K)	 	
Energeticky vztažná plocha objektu/budovy před realizací projektu	m2		
Energeticky vztažná plocha objektu/budovy po realizaci projektu	m2		
Průměrný součinitel prostupu tepla (dosažený) – Uem (vyplývající z EŠOB)	W/(m2. K)	 	
Instalovaný výkon tepelný	kWt	 	
Instalovaný výkon elektrický	kWe	 	
Výroba tepla z obnovitelných zdrojů 	GJ/rok	 	
Výroba elektřiny z obnovitelných zdrojů 	GJ/rok	 	
Využití instalovaného výkonu (roční provoz)	hod/rok	 	
Účinnost (Sezónní energetická účinnost)	%	 	
Výkon vzduchotechnické jednotky (jednotek)	m3h-1	 	
Účinnost (suchá účinnost ZZT bez vlivu kondenzace)	%	 	
Instalovaný (špičkový) výkon FV systému	kWp	 	
Využití instalovaného výkonu pro lokální spotřebu (FVS)	kWh/kWp    hod/rok	 	
Účinnost fotovoltaických modulů	%	 	

1 U projektů zaměřených na celkové nebo dílčí energetické renovace veřejných budov je pro stanovení tohoto indikátoru (parametru) do výpočtu emisí uvažováno s celkovou energií bez spotřeby energie na technologické a ostatní procesy. U projektů zaměřených pouze na výměnu zdroje je pro stanovení tohoto indikátoru (parametru) do výpočtu emisí uvažováno pouze s energií na vytápění případně ohřev TV.
2 U projektů zaměřených na celkové nebo dílčí energetické renovace veřejných budov není pro stanovení tohoto indikátoru (parametru) do celkové energie započítána spotřeba energie na technologické a ostatní procesy. U projektů zaměřených pouze na výměnu zdroje je pro stanovení tohoto indikátoru (parametru) uvažováno pouze s energií na vytápění případně ohřev TV.

Příloha č. 3 – Energetický štítek obálky budovy dle ČSN 73 0540-2 (2011)
Může se jednat i o samostatný dokument. 

Příloha č. 4 - Průkaz energetické náročnosti budovy
Může se jednat i o samostatný dokument.

Příloha č. 5 - Kopie dokladu o vydání oprávnění podle §10b zákona č.406/2000 Sb.