Závazná struktura stanoviska zpracovatele Energetického posouzení pro SC 5.1 k Závěrečnému vyhodnocení akce (dále jen ZVA)

„Název projektu“
„Registrační číslo projektu dle ISKP14+“ 

1.	Identifikační údaje

1.1.	Zadavatel stanoviska k ZVA

Název a adresa:
Jméno kontaktní osoby:
Telefonní spojení/e-mail:

1.2.	Zpracovatel stanoviska (energetický specialista)

Název a adresa:
Jméno energetického specialisty:
Telefonní spojení/e-mail:

1.3.	Předmět stanoviska k ZVA

Předmět: 
Typ objektu:
Místo stavby:
Vlastník:

1.4.	Podklady pro vydání stanoviska

•	Energetické posouzení (dále jen EP) ze dne …, zpracované …
•	Projektová dokumentace ze dne …, zpracovaná …
•	Rozhodnutí o poskytnutí dotace ze dne …
•	Fakturačně doložená spotřeba energií po realizaci projektu
•	Výstupy z prováděného Energetického managementu (informace o provozu objektu)
•	Odečty spotřeb energií, případně výroby tepla či elektrické energie v rámci zavedeného Energetického managementu 

2.	Stanovisko energetického specialisty k ZVA
Stanovisko energetického specialisty k ZVA (dále jen „Stanovisko k ZVA“) je vypracováno za účelem vyhodnocení přínosů vzniklých realizací projektu, na který byla čerpána dotace z Operačního programu Životního prostředí 2014 – 2020. Skutečně dosažené přínosy jsou porovnány s předpokládanými hodnotami vyčíslenými v EP, které bylo předloženo jako příloha k žádosti o dotaci.

2.1.	Navrhovaná energeticky úsporná opatření v EP k žádosti o dotaci 

Energetický specialista popíše navržená opatření, včetně zavedení Energetického managementu, popř. zavedení Energy performance contracting (dále jen EPC) apod. 

2.2.	Stanovisko ke změnám projektu v době realizace  

2.3.	Předpokládané přínosy projektu uvedené v EP

2.3.1.	Úspora energie (GJ/rok) 

Je nutné uvést, zda se vycházelo z celkové spotřeby energie, spotřeb bez ostatních a technologických spotřeb energie nebo pouze spotřeb na vytápění, případně ohřev teplé vody (dále jen TV) pro samotnou výměnu zdroje vytápění (instalaci nuceného větrání s rekuperací), respektive změnu zdroje pro ohřev TV. Vždy dle typu projektu a ve vazbě na kritéria přijatelnosti projektu uvedených v „Pravidlech pro žadatele a příjemce podpory v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 -2020“. 

Spotřeba energie před realizací projektu	GJ/rok	 	
Spotřeba energie po realizaci projektu	GJ/rok	 	
Snížení spotřeby energie	GJ/rok		
Snížení spotřeby energie	%		

2.3.2.	Úspora emisí (tun/rok)

Pouze relevantní emise, sledované v rámci projektu.

Emise skleníkových plynů před realizací projektu	tun/rok	 	
Emise skleníkových plynů po realizaci projektu	tun/rok	 	
Snížení emisí skleníkových plynů	tun/rok		
Snížení emisí skleníkových plynů	%		

Emise TZL před realizací projektu	tun/rok	 	
Emise TZL po realizaci projektu	tun/rok	 	
Snížení emisí TZL	tun/rok		
Snížení emisí TZL	%		

2.3.3.	Výroba energie z OZE (GJ/rok)

Dle typu navrhovaného OZE. 

Výroba tepla z obnovitelných zdrojů 	 GJ/rok	 	
Výroba elektřiny z obnovitelných zdrojů 	GJ/rok	 	

2.4.	Stav projektu po realizaci navrhovaných opatření

2.4.1.	Realizovaná energeticky úsporná opatření 

Popis skutečně provedených opatření (je nutné uvést i relevantní parametry, jako např. typ izolačního materiálu včetně technických parametrů, výkon instalovaných zdrojů tepla/elektřiny, výkon vzduchotechnické jednotky apod.). 

Zhodnocení zavedeného energetického managementu v souladu s požadavky „Metodického návodu pro splnění požadavku na zavedení energetického managementu v prioritní ose 5 OPŽP 2014 – 2020“, kapitola 6 - Podmínky posouzení energetického managementu v rámci ZVA. 

2.4.2.	Spotřeba energie v hodnoceném období

Spotřeby energie vyplývající z fakturací a sledování v rámci Energetického managementu. Energetické vstupy zahrnující hodnocené období
Pro rok …	
Vstupy paliv a energie	Jednotka	Množství	Výhřevnost GJ/jednotku	Přepočet na GJ	Přepočet na MWh	Roční náklady v tis. Kč	
Elektřina	MWh		3,6				
Teplo	GJ						
Zemní plyn	MWh						
Jiné plyny	MWh						
Hnědé uhlí	t						
Černé uhlí	t						
Koks	t						
Jiná paliva	t						
TTO	t						
LTO	t		0,042				
Druhové zdroje	GJ	 	1				
Obnovitelné zdroje	GJ/MWh						
Jiná paliva	GJ	 	1				
Celkem vstupy paliv a energie				
Změna stavu zásob paliv				
Celkem spotřeba paliv a energie				
2.5.	Přepočet sledovaného období k dlouhodobému průměru 

2.5.1.	Popis lokality a přepočtu měřených hodnot 

Předmět posouzení se nachází ve městě …. Pro přepočet měřených spotřeb je použita denostupňová metoda s průměrnými měsíčními klimatickými daty převzatými z průměrných údajů meteorologických stanic Českého hydrometeorologického ústavu v …. Dlouhodobý klimatický průměr (například DDP 30) je shodný s daty použitými při zpracování EP a byl uvažován pro lokalitu:

Lokalita                                                                                     			…
Nejnižší venkovní výpočtová teplota vzduchu			°C
Střední teplota venkovního vzduchu v topném období tes						°C
Počet dní v topném období						dnů
Průměrná vnitřní teplota v objektu						°C
Počet denostupňů					    	K. dnů

V následující tabulce bylo provedeno přepočtení naměřené spotřeby energie na vytápění ve sledovaném období na klimatický průměrný rok (například DDP 30). 

Klimatická data použitá v tomto stanovisku k ZVA se musí shodovat s klimatickými daty použitými v EP. Jedná se o stejnou sadu dlouhodobých klimatických dat, přičemž energetický specialista mohl použít i jinou sadu než DPP 30, pokud toto zdůvodnil. Také průběžná klimatická data přitom musí být ze stejného zdroje dat, z něhož jsou data dlouhodobá.

Přepočet spotřeby energie na vytápění na dlouhodobý klimatický průměr
Hodnocené období	Rok…	
Roční spotřeba energie pro vytápění vycházející z účetních dokladů [GJ/rok]		
Počet denostupňů °D pro průměrnou vnitřní teplotu		
Počet denostupňů °D pro dlouhodobý průměr (DDP 30)		
Podíl denostupňů k dlouhodobému klimatickému normálu 		
Roční spotřeba energie pro vytápění přepočtená na dlouhodobý klimatický průměr [GJ/rok]		

Energetický specialista je vždy povinen uvést sady klimatických dat, potažmo výpočtové spotřeby energie na vytápění v měsíčním členění a to jak klimatický normál (stejný a stejným způsobem jako v EP), tak klimatická data za období, pro něž je prováděno hodnocení.  

Vzor hodnocení je uveden v „Metodickém návodu pro splnění požadavku na zavedení energetického managementu v prioritní ose 5 OPŽP“, jehož přílohou je též pomůcka pro průběžné vyhodnocování spotřeby energie na vytápění ve formátu XLS.
Energetická bilance stavu po realizaci odpovídá energetické bilanci spotřeby energie za hodnocené období přepočtené na průměrné klimatické podmínky.

ř.	Ukazatel	Energie	Náklady	
		(GJ)	(MWh)	(tis. Kč)	
1	Vstupy paliv a energie 				
2	Změna zásob paliv 				
3	Spotřeba paliv a energie (ř.1 + ř.2)				
4	Prodej energie cizím				
5	Konečná spotřeba paliv a energie (ř.3-ř.4)				
6	Ztráty ve vlastním zdroji a rozvodech energie (z ř.5)				
7	Spotřeba energie na vytápění (z ř.5) 				
8	Spotřeba energie na chlazení (z ř.5)				
9	Spotřeba energie na přípravu teplé vody (z ř.5)				
10	Spotřeba energie na větrání (z ř.5)				
11	Spotřeba energie na úpravu vlhkosti (z ř.5)				
12	Spotřeba energie na osvětlení (z ř.5)				
13	Spotřeba energie na technologické a ostatní procesy (z ř.5)				

2.6.	Skutečné přínosy projektu dosažené realizací projektu 

2.6.1.	Úspora energie (GJ/rok)

Na základě doložených odečtů spotřeby energií v období od … do … přepočtených na období klimaticky průměrného roku (DDP 50) byla vykázána následující spotřeba energie (pouze relevantní dle bodu 2.3.1.) po realizaci opatření a z ní vyplývající snížení spotřeby energie. 

Spotřeba energie před realizací projektu	GJ/rok	 	
Spotřeba energie po realizaci projektu	GJ/rok	 	
Snížení spotřeby energie	GJ/rok		
Snížení spotřeby energie	%		

Potvrdit, zda byl splněn požadavek a vyčíslit plnění v %.

Požadované snížení spotřeby energie	GJ/rok	 	
Skutečné snížení spotřeby energie	GJ/rok	 	
Plnění požadavku	%		

2.6.2.	Úspora emisí (tun/rok)

Na základě skutečného snížení spotřeby energie došlo k následujícímu snížení emisí.

Emise skleníkových plynů před realizací projektu	tun/rok	 	
Emise skleníkových plynů po realizaci projektu	tun/rok	 	
Snížení emisí skleníkových plynů	tun/rok		
Snížení emisí skleníkových plynů	%		

Emise TZL před realizací projektu	tun/rok	 	
Emise TZL po realizaci projektu	tun/rok	 	
Snížení emisí TZL	tun/rok		
Snížení emisí TZL	%		

2.6.3.	Výroba energie z OZE (GJ/rok)

Skutečně naměřenou výrobu tepla/elektřiny z obnovitelného zdroje (instalace měření vyplývá z obecných kritérií přijatelnosti) ve sledovaném období je třeba přepočíst na klimaticky průměrný rok, aby ji bylo možné porovnat s předpokládanou hodnotou výroby tepla/elektřiny z OZE v původním EP. Hodnoty měřené, přepočtené a předpokládané jsou shrnuty v následující tabulce.

Porovnání výroby tepla/elektřiny z OZE – předpoklad vs. naměřené hodnoty

Skutečná výroba tepla/elektřiny ve sledovaném období od… do… (GJ/rok)	Výroba tepla/elektřiny (DDP 50)      (GJ/rok)	Výroba tepla/elektřiny předpokládaná v původním EP (DDP 50)                       (GJ/rok)	

			
		
Z uvedených hodnot je patrné, že výroba tepla/elektřiny z OZE (uvést typ zdroje) předpokládaná v původním EP byla vyšší/nižší o … %. 

3.	Závěrečné hodnocení a doporučení
V hodnocené budově … byla v roce … realizována opatření v rozsahu doporučeném v předloženém EP, případně jeho odsouhlasené aktualizaci (v případě provedených změn je nutné zdůvodnění). 

Roční úspora energie (celkové energie/energie bez ostatních a technologických spotřeb/energie na vytápění/energie na ohřev TV/… viz kapitola 2.3.1.) a roční úspora emisí CO2/emisí TZL, uvedená v EP, byla/nebyla po realizaci dosažena (v případě neplnění je třeba uvést zdůvodnění a případně navrhnout nápravné opatření). 

Příčinou nedosažení je…. 

Závěrem je doporučeno pokračovat v zavedeném energetickém managementu v budově, který spočívá v provádění kontroly funkce termoregulačních ventilů, kontroly vnitřní teploty v místnostech (prevence přetápění) a větrání ve vazbě na požadavky provozu a dále v provádění pravidelných odečtů spotřeby energie, archivování a vyhodnocování fakturovaných spotřeb energie. Technická zařízení budovy mají být pravidelně revidována a jejich údržba a oprava by měla být promyšlená apod.